Schüco TipTronic

PC-Diagnose TipTronic Professional für Busadapter-Interface

====================== 
TipTronic_Prof_V81.zip
======================

Version: 8.1
Datum: 10.04.2014


Achtung!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vor dem ersten Programmstart bitte unbedingt die Betriebsanleitungen beachten!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Schritt 1
=========
Doppelklick auf die WinZip-Datei "TipTronic_Prof_V81".

Im WinZip Programm Extrahieren wählen.

Extrahieren-Button drücken.

Folgende Dateien werden ins Zielverzeichnis kopiert [Beispiel]:
C:\Programme\Schüco TipTronic\zip-files

Readme.txt
TipTronic Professional V8.1.zip
Treiber für Busadapter.zip



Schritt 2
=========
Datei Treiber für Busadapter.zip wie oben extrahieren. 

Folgende Verzeichnisse werden ins Zielverzeichnis kopiert [Beispiel]:
c:\Programme\Schüco TipTronic\Treiber für Busadapter



Schritt 3
=========
Datei TipTronic Professional V8.1.zip wie oben extrahieren. 

Folgende Dateien werden ins Zielverzeichnis kopiert [Beispiel]:
c:\Programme\Schüco TipTronic\TipTronic Professional V8.1 (Standard Version)

Comment_DE.pdf
Comment_EN.pdf
Comment_ES.pdf
Comment_FR.pdf
Comment_IT.pdf
Comment_NL.pdf
Debug.dat
FensterAL0.bmp
FensterAL1.bmp
FensterALx.bmp
FensterAR0.bmp
FensterAR1.bmp
FensterARx.bmp
FensterDK0.bmp
FensterDK1.bmp
FensterDKR0.bmp
FensterDKR1.bmp
FensterDKRx.bmp
FensterDKx.bmp
FensterKM0.bmp
FensterKM1.bmp
FensterKMx.bmp
FensterKS0.bmp
FensterKS1.bmp
FensterKSx.bmp
FensterOO0.bmp
FensterOO1.bmp
FensterOOx.bmp
FensterRoh.bmp
FensterSW0.bmp
FensterSW1.bmp
FensterSWx.bmp
FensterZM0.bmp
FensterZM1.bmp
FensterZMx.bmp
FensterZO0.bmp
FensterZO1.bmp
FensterZOx.bmp
Funk_1.bmp
Funk_2.bmp
HebelHL.bmp
HebelHR.bmp
HebelVM.bmp
S0_EEPROM.dat
S0OEEPROM.dat
S1_EEPROM.dat
S2_EEPROM.dat
S2DEEPROM.dat
S2PEEPROM.dat
S2REEPROM.dat
S2SEEPROM.dat
S3_EEPROM.dat
schi_au_li.bmp
schi_au_re.bmp
schi_zu_li.bmp
schi_zu_re.bmp
TipTronic.ini
TipTronic_Prof_V81.exe

Start des Programms "TipTronic Professional" durch Doppelklick auf "TipTronic_Prof_V80.exe".

Vorher muss der Treiber für das Busadapter-Interface installiert werden.

ACHTUNG!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Die COM-Port Adresse darf bei der Installation nicht größer als 19 werden!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++